,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,Уровень шума##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,URL##OTHER##,Z3##LENGTH##MILLIMETERS,Z2##LENGTH##MILLIMETERS,Z1##LENGTH##MILLIMETERS,Y3##LENGTH##MILLIMETERS,Y2##LENGTH##MILLIMETERS,Y1##LENGTH##MILLIMETERS,X3##LENGTH##MILLIMETERS,X2##LENGTH##MILLIMETERS,X1##LENGTH##MILLIMETERS,A##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,C##LENGTH##MILLIMETERS,D##LENGTH##MILLIMETERS,E##LENGTH##MILLIMETERS,F##LENGTH##MILLIMETERS,G##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Дренаж##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Жидкость##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Газ##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Холодильная мощность##HVAC_COOLING_LOAD##WATTS,ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Расход воздуха##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR
ND-IN-22С-V/X,ND-IN-22С-V/X,"Внутренний блок кассетного типа 1-поточный, Qх=2,2 кВт, Qт=2,6 кВт",30-36 Дб(А),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,485,471,466,943,468,245,1070,520,50,360,912,25,6.35,9.52,2200,2600,0.02,23,23,533
ND-IN-28С-V/X,ND-IN-28С-V/X,"Внутренний блок кассетного типа 1-поточный, Qх=2,8 кВт, Qт=3,2 кВт",30-36 Дб(А),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,485,471,466,943,468,245,1070,520,50,360,912,25,6.35,9.52,2800,3200,0.02,23,23,533
ND-IN-36С-V/X,ND-IN-36С-V/X,"Внутренний блок кассетного типа 1-поточный, Qх=3,6 кВт, Qт=4,0 кВт",30-36 Дб(А),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,485,471,466,943,468,245,1070,520,50,360,912,25,6.35,12.7,3600,4000,0.025,23,23,608
ND-IN-45С-V/X,ND-IN-45С-V/X,"Внутренний блок кассетного типа 1-поточный, Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт",30-38 Дб(А),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,642,634,620,1254,492,290,1380,560,50,380,1222,25,6.35,12.7,4500,5000,0.03,28.5,28.5,690
ND-IN-56С-V/X,ND-IN-56С-V/X,"Внутренний блок кассетного типа 1-поточный, Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт",33-40 Дб(А),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,642,634,620,1254,492,290,1380,560,50,380,1222,25,6.35,12.7,5600,6300,0.03,30,30,556
ND-IN-71С-V/X,ND-IN-71С-V/X,"Внутренний блок кассетного типа 1-поточный, Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт",38-47 Дб(А),NED,http://air-ned.com,82,68,129,45,123,123,642,634,620,1254,492,290,1380,560,50,380,1222,25,9.52,15.88,7100,8000,0.04,40,40,1001
