,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,Уровень шума##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,URL##OTHER##,A##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,C##LENGTH##MILLIMETERS,D##LENGTH##MILLIMETERS,E##LENGTH##MILLIMETERS,F##LENGTH##MILLIMETERS,G##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,J##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Дренаж##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Жидкость##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Газ##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Холодильная мощность##HVAC_COOLING_LOAD##WATTS,ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Расход воздуха##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR
ND-ICR-56C-V/X,ND-ICR-56C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт",25-32 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,210,780,680,75,950,950,55,25,6.35,12.7,5600,6300,0.06,24,24,1065
ND-ICR-71C-V/X,ND-ICR-71C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт",28-37 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,210,780,680,75,950,950,55,25,9.52,15.88,7100,8000,0.08,25,25,1250
ND-ICR-80C-V/X,ND-ICR-80C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=8,0 кВт, Qт=9,0 кВт",28-37 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,210,780,680,75,950,950,55,25,9.52,15.88,8000,9000,0.08,25,25,1250
ND-ICR-90C-V/X,ND-ICR-90C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=9,0 кВт, Qт=10,0 кВт",29-38 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,210,780,680,75,950,950,55,25,9.52,15.88,9000,10000,0.15,30,30,1820
ND-ICR-100C-V/X,ND-ICR-100C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=10,0 кВт, Qт=11,2 кВт",29-38 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,295,780,680,160,950,950,55,25,9.52,15.88,10000,11200,0.15,30,30,1820
ND-ICR-112C-V/X,ND-ICR-112C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=11,2 кВт, Qт=12,5 кВт",33-41 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,295,780,680,160,950,950,55,25,9.52,15.88,11200,12500,0.15,30,30,1820
ND-ICR-125C-V/X,ND-ICR-125C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=12,5 кВт, Qт=14,0 кВт",34-43 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,295,780,680,160,950,950,55,25,9.52,15.88,12500,15000,0.15,30,30,1820
ND-ICR-140C-V/X,ND-ICR-140C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=14,0 кВт, Qт=16,0 кВт",34-43 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,295,780,680,160,950,950,55,25,9.52,15.88,14000,16000,0.15,30,30,1820
ND-ICR-160C-V/X,ND-ICR-160C-V/X,"Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью ND-ICR-1С/X, Qх=16,0 кВт, Qт=18,0 кВт",37-46 Дб(А),NED,http://air-ned.com,840,840,295,780,680,160,950,950,55,25,9.52,15.88,16000,18000,0.2,31.36,31.36,2072
