,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,Диаметр_Жидкостная линия##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Газовая линия##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Материал##OTHER##,URL##OTHER##,ADSK_Холодильная мощность##HVAC_COOLING_LOAD##WATTS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##NUMBER##GENERAL,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Уровень шума##OTHER##
"ND-OH-255B-CO/X",5530.00,12.7,22.22,Белый_Условный,https://air-ned.com/,25500,846,990,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=25.5 кВт",195,195,"ND-OH-255B-CO/X",9.35,56 дБ(А)
"ND-OH-285B-CO/X",6870.00,12.7,22.22,Белый_Условный,https://air-ned.com/,28500,846,990,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=28.5 кВт",195,195,"ND-OH-285B-CO/X",11.68 ,57 дБ(А)
"ND-OH-335B-CO/X",8380.00,12.7,22.22,Белый_Условный,https://air-ned.com/,33500,846,990,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=33.5 кВт",195,195,"ND-OH-335B-CO/X",13.56,59 дБ(А)
"ND-OH-400B-CO/X",9830.00,12.7,22.22,Белый_Условный,https://air-ned.com/,40000,846,990,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=40.0 кВт",212,212,"ND-OH-400B-CO/X",16.99 ,59 дБ(А)
"ND-OH-450B-CO/X",11650.00,15.88,28.57,Белый_Условный,https://air-ned.com/,45000,846,990,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=45.0 кВт",220,220,"ND-OH-450B-CO/X",20.51 ,59 дБ(А)
"ND-OH-505B-CO/X",13550.00,15.88,28.57,Белый_Условный,https://air-ned.com/,50500,846,990,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=50.5 кВт",220,220,"ND-OH-505B-CO/X",22.99,60 дБ(А)
"ND-OH-560B-CO/X",14900.00,15.88,28.57,Белый_Условный,https://air-ned.com/,56000,846,1356,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=56.0 кВт",262,262,"ND-OH-560B-CO/X",26.53 ,63 дБ(А)
"ND-OH-615B-CO/X",16880.00,15.88,28.57,Белый_Условный,https://air-ned.com/,61500,846,1356,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=61.5 кВт",262,262,"ND-OH-615B-CO/X",30.10 ,63 дБ(А)
"ND-OH-685B-CO/X",19300.00,15.88,28.57,Белый_Условный,https://air-ned.com/,68500,846,1356,1772,"Наружный блок VRF-системы, Qх=68.5 кВт",262,262,"ND-OH-685B-CO/X",30.82 ,63 дБ(А)
