,Решетка##OTHER##,Диаметр_Жидкостная линия##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Газовая линия##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Материал##OTHER##,URL##OTHER##,ADSK_Холодильная мощность##HVAC_COOLING_LOAD##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##NUMBER##GENERAL,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Уровень шума##OTHER##
"ND-OH-735B-CO/X",0,15.88,28.57,Белый_Условный,https://air-ned.com/,73500,"Наружный блок VRF-системы, Qх=73.5 кВт",351,351,"ND-OH-735B-CO/X",ОВК,18600.00,32.60 ,62 дБ(А)
"ND-OH-785B-CO/X",0,15.88,28.57,Белый_Условный,https://air-ned.com/,78500,"Наружный блок VRF-системы, Qх=78.5 кВт",351,351,"ND-OH-785B-CO/X",ОВК,21000.00,35.18 ,63 дБ(А)
"ND-OH-850B-CO/X",1,19.05,31.8,Белый_Условный,https://air-ned.com/,85000,"Наружный блок VRF-системы, Qх=85 кВт",396,396,"ND-OH-850B-CO/X",ОВК,22800.00,39.08 ,64 дБ(А)
"ND-OH-900B-CO/X",1,19.05,31.8,Белый_Условный,https://air-ned.com/,90000,"Наружный блок VRF-системы, Qх=90 кВт",396,396,"ND-OH-900B-CO/X",ОВК,25000.00,41.95 ,64 дБ(А)
"ND-OH-955B-CO/X",1,19.05,31.8,Белый_Условный,https://air-ned.com/,95500,"Наружный блок VRF-системы, Qх=95.5 кВт",396,396,"ND-OH-955B-CO/X",ОВК,26950.00,43.57 ,65 дБ(А)
"ND-OH-1010B-CO/X",1,22.22,34.92,Белый_Условный,https://air-ned.com/,101000,"Наружный блок VRF-системы, Qх=101 кВт",443,443,"ND-OH-1010B-CO/X",ОВК,28220.00,47.04 ,65 дБ(А)
"ND-OH-1060B-CO/X",1,22.22,34.92,Белый_Условный,https://air-ned.com/,106000,"Наружный блок VRF-системы, Qх=106 кВт",443,443,"ND-OH-1060B-CO/X",ОВК,31000.00,52.14 ,66 дБ(А)
"ND-OH-1120B-CO/X",1,22.22,34.92,Белый_Условный,https://air-ned.com/,112000,"Наружный блок VRF-системы, Qх=112 кВт",448,448,"ND-OH-1120B-CO/X",ОВК,32950.00,55.41 ,66 дБ(А)
"ND-OH-1175B-CO/X",1,22.22,34.92,Белый_Условный,https://air-ned.com/,117500,"Наружный блок VRF-системы, Qх=117.5 кВт",448,448,"ND-OH-1175B-CO/X",ОВК,35000.00,58.87 ,66 дБ(А)
