,Уровень шума##OTHER##,Патрубок_Длина_Жидкость##LENGTH##MILLIMETERS,Патрубок_Длина_Дренаж##LENGTH##MILLIMETERS,Патрубок_Длина_Газ##LENGTH##MILLIMETERS,Максимальный расход воздуха##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,Корпус_Материал##OTHER##,Коннектор_Вход_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,Коннектор_Выход_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Жидкость##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Дренаж##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Газ##LENGTH##MILLIMETERS,URL##OTHER##,ADSK_Холодильная мощность##HVAC_COOLING_LOAD##KILOWATTS,ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##KILOWATTS,ADSK_Свободный напор воздуха##HVAC_PRESSURE##PASCALS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Глубина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##,ADSK_URL документации изделия##OTHER##
ND-IM-22С-V/X,22-30 Дб(А),22,42,23,625,Материал корпуса_Условный,600,530,6.35,25,9.52,https://air-ned.com/,2.2,2.6,30,780,475,200,0.021,230,"Внутренний блок канального тип, низконапорный, Qх=2,2 кВт, Qт=2,6 кВт",16.5,16.5,ND-IM-22С-V/X,ОВК,https://air-ned.com/tovar-393.html#%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99,https://air-ned.com/pdf/ned_393.pdf
ND-IM-28С-V/X,22-30 Дб(А),22,42,23,625,Материал корпуса_Условный,600,530,6.35,25,9.52,https://air-ned.com/,2.8,3.2,30,780,475,200,0.021,230,"Внутренний блок канального тип, низконапорный, Qх=2,8 кВт, Qт=3,2 кВт",16.5,16.5,ND-IM-28С-V/X,ОВК,https://air-ned.com/tovar-393.html#%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99,https://air-ned.com/pdf/ned_393.pdf
ND-IM-36С-V/X,25-31 Дб(А),22,42,23,675,Материал корпуса_Условный,600,530,6.35,25,12.7,https://air-ned.com/,3.6,4,30,780,475,200,0.024,230,"Внутренний блок канального тип, низконапорный, Qх=3,6 кВт, Qт=4,0 кВт",16.5,16.5,ND-IM-36С-V/X,ОВК,https://air-ned.com/tovar-393.html#%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99,https://air-ned.com/pdf/ned_393.pdf
ND-IM-45С-V/X,27-33 Дб(А),24,42,37,925,Материал корпуса_Условный,910,840,6.35,25,12.7,https://air-ned.com/,4.5,5,30,1090,475,200,0.036,230,"Внутренний блок канального тип, низконапорный, Qх=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт",23,23,ND-IM-45С-V/X,ОВК,https://air-ned.com/tovar-393.html#%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99,https://air-ned.com/pdf/ned_393.pdf
ND-IM-56С-V/X,29-35 Дб(А),24,42,37,940,Материал корпуса_Условный,910,840,6.35,25,12.7,https://air-ned.com/,5.6,6.3,30,1090,475,200,0.036,230,"Внутренний блок канального тип, низконапорный, Qх=5,6 кВт, Qт=3,0 кВт",23,23,ND-IM-56С-V/X,ОВК,https://air-ned.com/tovar-393.html#%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99,https://air-ned.com/pdf/ned_393.pdf
ND-IM-71С-V/X,30-36 Дб(А),20,5,33,1200,Материал корпуса_Условный,1210,1140,9.52,25,15.88,https://air-ned.com/,7.1,8,30,1390,475,200,0.055,230,"Внутренний блок канального тип, низконапорный, Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт",27,27,ND-IM-71С-V/X,ОВК,https://air-ned.com/tovar-393.html#%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99,https://air-ned.com/pdf/ned_393.pdf
