,Уровень шума##OTHER##,Корпус_Материал##OTHER##,Коннектор_Вход_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,Коннектор_Вход_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,Коннектор_Выход_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,Коннектор_Выход_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Жидкость##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Дренаж##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Газ##LENGTH##MILLIMETERS,Y3##LENGTH##MILLIMETERS,Y2##LENGTH##MILLIMETERS,Y1##LENGTH##MILLIMETERS,X3##LENGTH##MILLIMETERS,X2##LENGTH##MILLIMETERS,X1##LENGTH##MILLIMETERS,URL##OTHER##,I1##LENGTH##MILLIMETERS,H1##LENGTH##MILLIMETERS,G1##LENGTH##MILLIMETERS,E##LENGTH##MILLIMETERS,D##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Холодильная мощность##HVAC_COOLING_LOAD##KILOWATTS,ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##KILOWATTS,ADSK_Свободный напор воздуха##HVAC_PRESSURE##PASCALS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Глубина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Количество фаз##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
ND-IU-224С-V/X,45-52 Дб(А),Материал корпуса_Условный,919,351,1120,401,9.52,25,22.2,25,176,184,194,177,278,https://air-ned.com/,92.3,255,142,785,1429,22.4,25,250,1520,950,542,0.58,"Внутренний блок канального типа, высоконапорный, Qх=22,4 кВт, Qт=25,0 кВт, в комплекте с фильтром",130,130,ND-IU-224С-V/X,1,1,1,ОВК
ND-IU-260С-V/X,46-53 Дб(А),Материал корпуса_Условный,919,351,1120,401,9.52,25,22.2,25,176,184,194,177,278,https://air-ned.com/,92.3,255,142,785,1429,26,28,250,1520,950,542,0.8,"Внутренний блок канального типа, высоконапорный, Qх=26,0 кВт, Qт=28,0 кВт, в комплекте с фильтром",130,130,ND-IU-260С-V/X,1,1,1,ОВК
ND-IU-280С-V/X,48-55 Дб(А),Материал корпуса_Условный,919,351,1120,401,9.52,25,22.2,25,176,184,194,177,278,https://air-ned.com/,92.3,255,142,785,1429,28,31.5,250,1520,950,542,0.9,"Внутренний блок канального типа, высоконапорный, Qх=28,0 кВт, Qт=31,5 кВт, в комплекте с фильтром",130,130,ND-IU-280С-V/X,1,1,1,ОВК
ND-IU-335C-V/X,48-55 Дб(А),Материал корпуса_Условный,919,351,1120,401,9.52,25,22.2,25,176,184,194,177,278,https://air-ned.com/,92.3,255,142,785,1429,33.5,37.5,250,1520,950,542,1,"Внутренний блок канального типа, высоконапорный, Qх=33,5 кВт, Qт=37,5 кВт, в комплекте с фильтром",130,130,ND-IU-335C-V/X,1,1,1,ОВК
ND-IU-450С-V/X,51-59 Дб(А),Материал корпуса_Условный,1257,348,1599,521,15.88,25,28.6,25,243,248,194,153,256,https://air-ned.com/,103.2,267,264,795,1905,45,50,400,2015,987,670,1.75,"Внутренний блок канального типа, высоконапорный, Qх=45,0 кВт, Qт=50,0 кВт, в комплекте с фильтром",218,218,ND-IU-450С-V/X,1,1,1,ОВК
ND-IU-560С-V/X,56-63 Дб(А),Материал корпуса_Условный,1257,348,1599,521,15.88,25,28.6,25,243,248,194,153,256,https://air-ned.com/,103.2,267,264,795,1905,56,63,400,2015,987,670,2.25,"Внутренний блок канального типа, высоконапорный, Qх=56,0 кВт, Qт=63,0 кВт, в комплекте с фильтром",218,218,ND-IU-560С-V/X,1,1,1,ОВК
