,Уровень шума##OTHER##,СмещениеY##LENGTH##MILLIMETERS,Максимальный расход воздуха##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,Корпус_Материал##OTHER##,Коннектор_Вход_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,Коннектор_Вход_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,Коннектор_Выход_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,Коннектор_Выход_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Жидкость##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Дренаж##LENGTH##MILLIMETERS,Диаметр_Газ##LENGTH##MILLIMETERS,Y3##LENGTH##MILLIMETERS,Y2##LENGTH##MILLIMETERS,Y1##LENGTH##MILLIMETERS,X3##LENGTH##MILLIMETERS,X2##LENGTH##MILLIMETERS,X1##LENGTH##MILLIMETERS,URL##OTHER##,I1##LENGTH##MILLIMETERS,H1##LENGTH##MILLIMETERS,G1##LENGTH##MILLIMETERS,F1##LENGTH##MILLIMETERS,E##LENGTH##MILLIMETERS,D##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Холодильная мощность##HVAC_COOLING_LOAD##KILOWATTS,ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##KILOWATTS,ADSK_Свободный напор воздуха##HVAC_PRESSURE##PASCALS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Глубина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Количество фаз##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
ND-IH-71С-V/X,37-40 Дб(А),151.312807,1200,Материал корпуса_Условный,875,206,812,178,9.52,25,15.88,25,125,138,159,192,128,https://air-ned.com/,19.5,15,42,47,600,1040,7.1,8,80,1080,725,245,0.15,"Внутренний блок канального типа, средненапорный, Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт",35,35,ND-IH-71С-V/X,1,1,,ОВК
ND-IH-80С-V/X,37-40 Дб(А),151.312807,1200,Материал корпуса_Условный,875,206,812,178,9.52,25,15.88,25,125,138,159,192,128,https://air-ned.com/,19.5,15,42,47,600,1040,8,9,80,1080,725,245,0.15,"Внутренний блок канального типа, средненапорный, Qх=8,0 кВт, Qт=9,0 кВт",35,35,ND-IH-80С-V/X,1,1,,ОВК
ND-IH-90С-V/X,40-42 Дб(А),151.312807,1490,Материал корпуса_Условный,1275,206,1212,178,9.52,25,15.88,25,125,138,159,192,128,https://air-ned.com/,19.5,15,42,47,600,1440,9,10,80,1480,725,245,0.2,"Внутренний блок канального типа, средненапорный, Qх=9,0 кВт, Qт=10,0 кВт",43,43,ND-IH-90С-V/X,1,1,,ОВК
ND-IH-100С-V/X,40-42 Дб(А),151.312807,1490,Материал корпуса_Условный,1275,206,1212,178,9.52,25,15.88,25,125,138,159,192,128,https://air-ned.com/,19.5,15,42,47,600,1440,10,11.2,80,1480,725,245,0.2,"Внутренний блок канального типа, средненапорный, Qх=10,0 кВт, Qт=11,2 кВт",43,43,ND-IH-100С-V/X,1,1,,ОВК
ND-IH-120С-V/X,41-43 Дб(А),151.312807,1990,Материал корпуса_Условный,1275,206,1212,178,9.52,25,15.88,25,125,138,159,192,128,https://air-ned.com/,19.5,15,42,47,600,1440,12.5,15,80,1480,725,245,0.28,"Внутренний блок канального типа, средненапорный, Qх=12,5, кВт, Qт=15 кВт",43,43,ND-IH-120С-V/X,1,1,,ОВК
ND-IH-150С-V/X,41-43 Дб(А),151.312807,1990,Материал корпуса_Условный,1275,206,1212,178,9.52,25,15.88,25,125,138,159,192,128,https://air-ned.com/,19.5,15,42,47,600,1440,15,17,80,1480,725,245,0.28,"Внутренний блок канального типа, средненапорный, Qх=15,0 кВт, Qт=17,0 кВт",43,43,ND-IH-150С-V/X,1,1,,ОВК
